Arduino Uno

6-20V (limit)

7-12V (recomm.)

Thruster 12V 11.5A

HS-5646WP 6V 2100mA

HS-5646WP 6V 2100mA

Thruster 12V 11.5A

Tower Pro SG92R micro 3-6V (limit) 4.8V (rec.) 730mA

HS-5086WP 4.8V 1800 mA (stall)

Pressure Sensor 2.5-5.5 V/1.25 mA

Thruster 12V 11.5A

Thruster 12V 11.5A

Arduino Uno

6-20V (limit)

7-12V (recomm.)

Raspberry Pi 3

4.75-5.25V

2A (min stable)

2.5A (max)